DATA SEGMENT

STR1 DB 01H,02H,05H,03H,04H

STR2 DB 5 DUP(?)

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA

START:

MOV AX, DATA

MOV DS, AX

LEA SI, STR1

LEA DI, STR2+4

MOV CX, 05H

BACK: CLD

MOV AL, [SI]

MOV [DI], AL

INC SI

DEC DI

DEC CX

JNZ BACK

INT 3

CODE ENDS

END START